COCHES VIAJEROS CIhv 3602 - 3612 "Imperiales" (ex NORTE CIfhv 2501 - 2512)


Versión:               2017

Fecha:             julio 2017

Autor del modelo 3D:   VICENTE RAMON ANDREU SANJUAN

E-Mail:  andreu.vra@gmail.com

Autor de las texturas: JESUS BRAU MARTINEZ

E-Mail:  Suso67@hotmail.com


--------------------------------------------------------------------
DATOS DEL MODELO REAL
Coches construidos en los años 1914/24 por Carde y Escoriaza (Zaragoza) para la Compañia de los caminos de hierro del Norte de España, formaron la serie CIfhv 2501-2512. 
Prestaron servicio en los trenes de cercanías en la zona de Valencia, traccionados, entre otras,  por locomotoras de vapor tipo 230  serie 1900/2100 y 140 serie 400.
La caja era de friso de madera y techo revestido de lona asfáltica dotados de un departamento único de pasillo central con 64 asientos de 3ª clase. 
El acceso al vehículo se hacía mediante dos plataformas, las cuales tenían unas bellas puertas de forja y escaleras para acceder al piso superior.
Su alumbado era por lamparas eléctricas alimentadas por cajas de baterías ubicadas en el chasis y dinamo.
Toda la serie pasó a RENFE siendo renumerados como CIhv 3602-3612. A finales de los 50 algunos coches se modernizaron, siendo cerrados los pisos superiores para mayor comodidad de los viajeros.
Fueron desguazados a finales de la década de los 60, no quedando preservado ningun ejemplar de la serie.

MODELOS CONSTRUIDOS:

RNCI3602   - Coche reformado con piso cerrado. Testero delantero con balcón cerrado y trasero con pasarela desplegada.   

RNCI3603   - Coche original con piso abierto. Testero delantero con balcón cerrado y trasero con pasarela desplegada.

RNCI3604   - Coche original con piso abierto. Ambas pasarelas desplegadas y balcones abiertos. A posicionar en centro de composición.

RNCI3605   - Coche original con piso abierto. Ambas pasarelas desplegadas y balcones abiertos. A posicionar en centro de composición.

RNCI3607   - Coche reformado con piso cerrado. Ambas pasarelas desplegadas y balcones abiertos. A posicionar en centro de composición.

RNCI3608   - Coche reformado con piso cerrado. Testero delantero abierto y pasarela bajada, testero trasero cerrado. Con luces de cola.

RNCI3609   - Coche original con piso abierto. Ambas pasarelas desplegadas y balcones abiertos. A posicionar en centro de composición.

RNCI3610   - Coche original con piso abierto. Ambas pasarelas desplegadas y balcones abiertos. A posicionar en centro de composición.

RNCI3612   - Coche original con piso abierto. Testero delantero abierto y pasarela bajada, testero trasero cerrado. Con luces de cola.

Placas de destino:

Se incluyen varias placas de destino en el directorio "DESTINO" dentro de la carpeta "RNCI3602_3612" de la instalación

En la opción por defecto se incluyen las placas en blanco, para cambiarlas acudir a la carpeta antes mencionada y copiar-pegar sobre la textura "placas" para obtener alguna de las siguientes opciones:

-Sin placas: carpeta "Transparente" solo se verán los anclajes de las placas sin ninguna colocada.
-En blanco: carpeta "blanco" Por defecto, cartelones blancos sin destino impreso
-Una de los itinerarios creados, copiar y sobreescrfibir la textura. 

Cada cual es libre de modificar esta textura "placa" para adecuarla a sus preferencias.
