SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( RNCI3607
	Type ( Carriage )
	WagonShape ( RNCI3607.s )
	FreightAnim ( 3600fc2.s 1 1 )
	Name ("Renfe CI3607 imperial_cubierto")
	Size ( 3.451m 5.272m 14.25m )
	CentreOfGravity ( 0.0m 2.5675m 0.0m )
	Mass ( 20.6t )
	InertiaTensor ( Box (3.451m 5.272m 14.25m ) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 2e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s)
			Break ( 5.1e7N 5.1e7N )
			r0 ( 10cm 20cm )
		)
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 5e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 25000N )

	MaxHandbrakeForce( 35kN )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 70 )
	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 20 )
	MaxApplicationRate( 20 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 25 )
	EmergencyResCapacity( 14 )
	EmergencyResChargingRate( 18 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*20.6t )
	DerailBufferForce ( 800kN )
	WheelRadius ( 0.4825m )
	NumWheels (	3 )
	Friction (
		736.5N/m/s    -0.25    6.0mph    2.684N/m/s    1.732
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)

	Sound ( "genpasswagsteam.sms" )


)
