SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( RNCC1031
	Type ( Carriage )
	WagonShape ( RNCC1031.s )
	
	Size ( 3.137m 4.287m 19.96m )
	CentreOfGravity ( 0.0m 0.0m 0.0m )
	Mass ( 32t )
	InertiaTensor ( Box (3.137m 4.287m 19.56m) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 2e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s)
			Break ( 5.1e7N 5.1e7N )
			r0 ( 10cm 20cm )
		)
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 5e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 25000N )

	MaxHandbrakeForce( 35kN )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 70 )
	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 20 )
	MaxApplicationRate( 20 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 25 )
	EmergencyResCapacity( 14 )
	EmergencyResChargingRate( 18 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*32t )
	DerailBufferForce ( 800kN )
	WheelRadius ( 0.4825m )
	NumWheels (	4 )
	Friction (
		923.2N/m/s    -0.25    5.5mph    3.234N/m/s    1.691
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)


	Lights	(	6

		Light	(
			comment( farol de cola izquierdo trasero )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Unit ( 3 )
				Service ( 2 )
				)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( FFFF0000 )
					Position (  -1.02 3.46 -9.5 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
					)
				)
			)
		Light	(
			comment( farol de cola derecho trasero )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Unit ( 3 )
				Service ( 2 )
				)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( FFFF0000 )
					Position (  1.02 3.46 -9.5 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
					)
				)
			)
		Light	(
			comment( farol de cola bajp trasero )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Unit ( 3 )
				Service ( 2 )
				)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( FFFF0000 )
					Position (  1 1.35 -9.55 )
					Azimuth ( 180 180 180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
					)
				)
			)
		Light	(
			comment( farol de cola izquierdo delantero )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Unit ( 4 )
				Service ( 2 )
				)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( FFFF0000 )
					Position (  -1.02 3.46 9.5 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
					)
				)
			)
		Light	(
			comment( farol de cola derecho delantero )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Unit ( 4 )
				Service ( 2 )
				)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( FFFF0000 )
					Position (  1.02 3.46 9.5 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
					)
				)
			)
		Light	(
			comment( farol de cola bajp delantero )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Unit ( 4 )
				Service ( 2 )
				)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( FFFF0000 )
					Position (  -1 1.35 9.55 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
					)
				)
			)
		)
    Inside (
     	PassengerCabinFile ( interiorca.s )
     	PassengerCabinHeadPos ( -1.2 2.7 -6.1 )
     	RotationLimit ( 0 0 0 )
     	StartDirection ( 0 0 0 )
     	Sound ( "Vagon_int.sms"  )
		( Comment: vista de pié en el pasillo )
	)
	Sound ( "GenPassWagModern.sms" )


)
