SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( RNPPSA316
	Type ( Carriage )
	WagonShape ( RNPPSA316.s )
	FreightAnim ( PPSAINT.s 1 1 )	
	Size ( 3.13m 4.46m 20.78m )
	CentreOfGravity ( 0.0m 0.0m 0.0m )
	Mass ( 32.7t )
	InertiaTensor ( Box (3.13m 4.46m 20.28m) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 2e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s)
			Break ( 5.1e7N 5.1e7N )
			r0 ( 10cm 20cm )
		)
		Velocity ( 0.1m/s )

		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 5e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	BrakeEquipmentType ( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType ( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 38.45N )

	MaxHandbrakeForce( 12.81kN )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 71 )
	TripleValveRatio( 2.03 )
	MaxReleaseRate( 20 )
	MaxApplicationRate( 20 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 20 )
	EmergencyResCapacity( 4 )
	EmergencyResChargingRate( 20 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 71 )
	

	EmergencyResVolumeMultiplier( 1.15 )
	BrakeAirPressureGainInResForOnePoundFromPipe( 0.25 )

	BrakeDistributorFullServicePressure( 82 )
	BrakeDistributorMaxAuxilaryResPressure( 110 )
	BrakeDistributorEmergencyResPressure( 110 )
	BrakeDistributorReleaseRate( 10 )
	BrakeDistributorApplicationRate( 15 )
	BrakeDistributorTrainPipeControlRatio( 2.03 )
	BrakeDistributorNormalFullReleasePressure( 110 ) 

	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*32.7t )
	DerailBufferForce ( 800kN )
	WheelRadius ( 0.4825m )
	ORTSLengthCarBody ( 20.1m )
	ORTSLengthCouplerFace ( 21m )
	ORTSNumberBogies ( 2 )
	ORTSNumberAxles ( 4 )
	ORTSWheelFlangeLength ( 2.54mm )
	ORTSMaximumWheelFlangeAngle ( 70deg )
	Friction (
		954.5N/m/s    -0.25    6.0mph    3.144N/m/s    1.703
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)
	
	
	        comment ( === Vistas interiores con Mayúsculas + 5 === )

    
	Inside (
	   PassengerCabinFile     ( "PPSAINT.s" )
	   PassengerCabinHeadPos ( -1.35 2.45 -4.6 )
	   RotationLimit ( 360 360 360 )
	   StartDirection (0 25 0 )
	   Sound ( "vapor4e_pas.sms" )
	)	
	Inside (
	   PassengerCabinFile     ( "PPSAINT.s" )
	   PassengerCabinHeadPos ( 1.15 2.45 9 )
	   RotationLimit ( 360 360 360 )
	   StartDirection (0 180 0 )
	   Sound ( "vapor4e_pas.sms" )
	)
	
	
	
	
	                 comment ( === Efectos especiales === )
					 

    ORTSWagonSpecialType ( Heated )
	
	Effects (
    SpecialEffects ( 	       				
			comment ( === Vapor mangueras calefacción === )
			HeatingHoseFX(
                0.0 0.35 10.2
                0 1 0
                0.05
            )
			comment ( === Vapor calefacción === )
			HeatingHoseFX(
                1.1 0.7 1.3
                0.6 -1 0.5
                0.15
            )
			comment ( === Vapor calefacción === )
			HeatingHoseFX(
                1.1 0.7 1.2
                0.6 -1 0.5
                0.15
            )
			comment ( === Vapor calefacción === )
			HeatingHoseFX(
                1.1 0.7 -1.2
                0.6 -1 0.5
                0.15
            )
			comment ( === Vapor calefacción === )
			HeatingHoseFX(
                1.1 0.7 -1.3
                0.6 -1 0.5
                0.15
            )					
		)
	)
	
	
	Comment ( **************************** Calefacción de vapor del coche ****************************
          Punto de ajuste de la temperatura de la cabina, dimensiones de la tubería de calefacción, etc.
          ********************************************************************************* )

    ORTSHeatingCompartmentTemperatureSet ( 68degF )
    ORTSHeatingCompartmentPipeAreaFactor ( 1.0 )
    ORTSHeatingWindowDeratingFactor ( 0.25 )
    ORTSHeatingTrainPipeOuterDiameter (  2.875in  )
    ORTSHeatingTrainPipeInnerDiameter ( 2.07in )
    ORTSHeatingConnectingHoseOuterDiameter ( 2.05in )
    ORTSHeatingConnectingHoseInnerDiameter ( 1.5in )

	Sound ( "vapor4e_wag.sms" )


)
