SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( RNDD8178
	comment( Furgon equipajes )
	Type ( Carriage )
	WagonShape ( RNDD8178.s )
	
	Size ( 3.21998m 4.10113m 26.586m )
	CentreOfGravity ( 0.0m 0.0m 0.0m )
	Mass ( 65t )
	InertiaTensor ( Box (3.21998m 4.10113m 26.586m) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 6e6N/m 6e6N/m )
			Damping ( 1.77e6N/m/s 1.77e6N/m/s )
			Break ( 2.45e7N 1.78e6N )
			r0 ( 0cm 4cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 1 )
		Velocity ( 0.2m/s )
	)
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 6e6N/m 6e6N/m )
			Damping ( 1.77e6N/m/s 1.77e6N/m/s )
			Break ( 2.45e6N 1.78e6N )
			r0 ( 0cm 4cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 1 )
		Velocity ( -0.2m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 9.8e5N/m 9.8e5N/m )
			Damping ( 1.7e6N/m/s 1.7e6N/m/s )
			r0 ( 20cm 30cm )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)

	BrakeEquipmentType ( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir" )
	BrakeSystemType ( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 30kN )
	MaxHandbrakeForce( 15kN )
	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 30 )
	MaxApplicationRate( 20 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 29 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

	Lights	(	11

comment(               luces traseras             )

		Light	(
			comment( cola lfm pleno derecha )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Service ( 2 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( 0.99 2.940 -13.08  )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.45 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( cola lfm pleno izquierda )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Service ( 2 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( -0.99 2.940 -13.08  )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.45 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( cola lfm pleno inferior )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Service ( 2 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( 0.99 1.39 -13.10 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.9 )
				)
			)
		)

comment(               luces delanteras             )

		Light	(
			comment( cola lofm pleno derecha )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Service ( 2 )
				Unit ( 4 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( 0.99 2.940 13.08  )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.45 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( cola lofm pleno izquierda )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Service ( 2 )
				Unit ( 4 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( -0.99 2.940 13.08  )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.45 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( cola lofm pleno inferior )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Service ( 2 )
				Unit ( 4 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( -0.99 1.39 13.10  )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.9 )
				)
			)
		)

comment(               luces delanteras IA             )

		Light	(
			comment( cola lofm pleno derecha )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Control ( 1 )
				Unit ( 3 )
				Service ( 2 )
				TimeOfDay ( 0 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( 0.99 2.940 13.08 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.45 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( cola lofm pleno izquierda )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Control ( 1 )
				Unit ( 3 )
				Service ( 2 )
				TimeOfDay ( 0 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( -0.99 2.940 13.08 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.45 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( cola lofm pleno inferior )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Control ( 1 )
				Unit ( 3 )
				Service ( 2 )
				TimeOfDay ( 0 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( -0.99 1.39 13.10 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.9 )
				)
			)
		)	

		Light	(
			comment( alarma lfm derecha )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Unit ( 1 )
				Penalty ( 2 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( eeff6a00 )
					Position ( 1.43 3.00 -12.84 )
					Azimuth ( 90 90 90 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.45 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( alarma lfm izquierda )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Unit ( 1 )
				Penalty ( 2 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( eeff6a00 )
					Position ( -1.43 3.00 -12.84 )
					Azimuth ( -90 -90 -90 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.45 )
				)
			)
		)
	)		

	Adheasion ( 1 1 2 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 100*1.7t )
	DerailBufferForce ( 800kN )
	WheelRadius ( 0.44m )
	NumWheels (	8 )
	Friction (
		800.6N/m/s		-0.1		1.5mph		2.937N/m/s		1.806
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)

	ORTSBearingType ( Roller )
	ORTSDavis_A ( 800.58N )
	ORTSDavis_B ( 10.6945Nm/s )
	ORTSDavis_C ( 1.1979Nm/s^2 )

	Sound (	"GenFreightWag2.sms" )

)
