SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( RNDV4001
	Type ( Carriage )
	WagonShape ( RNDV4001.s )
 	Name ("Renfe DV4001 Furgon marron")
	Size ( 3.41m 4.45m 10.05m )
	CentreOfGravity ( 0.0m 2.2255m 0.0m )
	Mass ( 27.4t )
	WheelRadius ( 0.93m )
	InertiaTensor ( Box (3.41m 4.45m 9.5m ) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			Break ( 5.1e7N 5.1e7N )
			r0 ( 10cm 20cm )
		)
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*27.4t )
	DerailBufferForce ( 800kN )
	NumWheels (	2 )
	Friction (
		591.0N/m/s    -0.25    6.0mph    4.156N/m/s    1.721
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)

	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 50kN )

	MaxHandbrakeForce( 35kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 15 )
	MaxApplicationRate( 25 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
	EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 5 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 90 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )
    Inside (
     	PassengerCabinFile ( RNDV4001.s )
     	PassengerCabinHeadPos (  1.5 2.2 -4.2 )
     	RotationLimit ( 0 0 0 )
     	StartDirection ( 0 -35 0 )
     	Sound ( "vapor2e_pas.sms"  )
	)
  	Sound (	"mercante2e_wag.sms" )


)
