            VAGONES CERRADOS RENFE J-600000-PAQUETEXPRES 


Versión:   2022 (Sustituye y complementa la versión 2010)

Fecha:     Abril 2022

Autor del modelo 3D:   JESUS BRAU MARTINEZ

Autor de las texturas: JESUS BRAU MARTINEZ

E-Mail: Suso67@hotmail.com


--------------------------------------------------------------------
DATOS DEL MODELO REAL:

En 1979 y con vistas a la utilización en el servicio Paquete Exprés, se modificaron una cierta cantidad de vagones J-600.000 con la intercomunicación de la calefacción eléctrica, con números salteados dentro de la serie, hasta completar 70 vagones cuantía que se preveía necesaria para tal servicio.

Antes de erradicar el vacío en los trenes de viajeros se utilizaban comúnmente para el transporte de la paquetería (Paquexprés). Estos vagones eran tipo 100 y los trenes también, por lo que no había ningún problema. Se utilizaban indistintamente y apoyando a los DD o DDT. 

Al imponerse el freno de aire en las composiciones de viajeros se normalizó el uso del tipo 120.

A estas velocidades ya no se podían usar vagones cerrados de tipo 100, porque limitarían las velocidades de los trenes.  Aun así, muchos de los trenes lentos de viajeros siguieron utilizándolos, como los ómnibus, etc... a veces como enlace de trenes postales además de la paquetería convencional.

Los J-600.000 iban marcados con las letras PE amarillas en el portón, inscritas en un círculo también amarillo. Posteriormente pasaron a lucir la inscripción completa "Paquete Exprés" abarcando toda la longitud del vagón.

A partir de 1980, los J-600.000 de este tren fueron progresivamente reemplazados por los JJPD de portones de aluminio que se estaban recepcionando en aquella época. Aunque durante varios años, la composición combinaba unidades J-600.000 y JJPD. 

A finales de la década de los 80, los J-600.000 desaparecieron de estos trenes, quedando formado por los furgones DDT-8000 / DD 8100 y exclusivamente por JJPD.


------------------------------------------------------------------
DATOS DE MODELO 3D.

Tres unidades con rótulos Paquetexpres 

- RNJ600032PTEX (Que sustituye al antiguo).

- RNJ601437PTEX 

- RNJ601643PTEX Con luces de cola.

 Estos tres nuevos vagones sustituyen y complementan al publicado, por mi parte, en el año 2010.

 Están creados para OpenRails así que no han sido probados en MSTS para el cual fue creada su primera versión, no creyendo pues, que funcionen en dicha plataforma.

 Copiar y sobrescribir los archivos antiguos.

 MUY IMPORTANTE:

Los furgones están configurados como "Carriage" por lo tanto aparecerán en los editores en la sección de coches de pasajeros. Esto es así para que no afecte ni lastre las composiciones en los que estén incluidas reduciendo la velocidad del tren en cuestión... 


------------------------------------------------------------------  

CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS: 
* Con efectos de fugas de vapor en las mangueras y conducto de la calefacción de vapor. 
* Solamente funcionan si circulan en composiciones de viajeros con calefacción de vapor configurada, y se regula o enciende/apaga con ALT+U y ALT+D. 
* En trenes IA no funcionan (de momento).



------------------------------------------------------------------


El archivo y su contenido se distribuyen TAL CUAL, no haciéndose el autor responsable de cualquier daño causado en su computadora, por la instalación de este 
pack, aceptando el usuario esto en el momento de la instalación del mismo.

Queda prohibido cualquier uso comercial de este pack o de su contenido.

Podra ser copiado y distribuido sin modificación del pack o de su contenido, siempre que se haga un uso particular del mismo, y sin fin lucrativo alguno, 
citando su procedencia y habiendo en cualquier caso obtenido el permiso del autor.

-------------------------------------------------------------------

Este Add-on es Freeware.

LICENCIA DE USO:
--------------------------------------------

1) PROHIBIDA LA MODIFICACIÓN DE CUALQUIER FICHERO RELACIONADO CON ESTE PRODUCTO SIN TENER PREVIO CONSENTIMINETO POR ESCRITO DEL AUTOR.

2) PROHIBIDO EL USO DE TECNOLOGÍAS INVERSAS PARA LA MANIPULACIÓN DE CUALQUIER FICHERO.

3) EL USUARIO SE HACE RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO QUE PUEDA CAUSAR EL MAL USO DE ESTE PRODUCTO.


LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN:
--------------------------------------------

1) ESTÁ PROHIBIDA LA DISTRIBUCIÓN DE CUALQUIER FICHERO RELACIONADO CON EL PRODUCTO POR SEPARADO.

2) ESTÁ PROHIBIDA LA DISTRIBUCIÓN DE ESTE PRODUCTO EN PÁGINAS QUE DEN PROVILEGIOS A LOS USUARIOS QUE PAGAN UNA CUOTA.

3) ESTÁ PROHIBIDA LA DISTRIBUCIÓN DE ESTE PRODUCTO RECIBIENDO UNA COMPENSACIÓN ECONÓMICA A CAMBIO.

-----------------------------------------------------------------
