SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( RN030-0204 
	Type ( Engine ) 
	WagonShape ( RN030-0204.s ) 
	Size ( 3.14m 3.92m 7.5m ) 
	CentreOfGravity ( 0.0m 1.9635m 0.0m ) 
	Centre ( 0m 0m 0m ) 
	Mass ( 27.6t ) 
	InertiaTensor ( 
		Box ( 3.14m 3.92m 7.1m ) 
	) 
	Coupling ( 
		Type ( Automatic ) 
		Spring ( 
			Stiffness ( 1e6N/m 2e6N/m ) 
			Damping ( 1e6N/m 1e6N/m ) 
			Break ( 3.2e6N 3.2e6N ) 
			r0 ( 20cm 40cm ) 
		) 
	) 
	Adheasion ( 0.30 0.76 0.79 0 )
 
	DerailRailHeight ( 4cm ) 
	DerailRailForce ( 240kN ) 
	DerailBufferForce ( 400kN ) 
	WheelRadius ( 0.4825m ) 
	NumWheels ( 3 ) 
	Friction (
		50N/m/s			1		-1mph		0		1
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)
	BrakeEquipmentType( "Triple_valve, Auxilary_reservoir, Handbrake" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )

	MaxBrakeForce ( 39.89kN ) 
	MaxHandbrakeForce ( 25kN ) 
	NumberOfHandbrakeLeverSteps ( 100 ) 
	MaxReleaseRate ( 10 ) 
	MaxApplicationRate ( 10 ) 
	MaxAuxilaryChargingRate ( 10 ) 
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce ( 21 )
 
	FreightAnim ( RN030-020xFAn.s 1 1 )
	Sound ( "030Teng.sms" ) 
	Lights ( 9

		Light	( 
			comment ( Sphere of light )
			Type ( 1 ) 
			Conditions ( 
				Headlight ( 3 ) 
				Unit ( 2 ) 
			) 
			Cycle ( 0 ) 
			FadeIn ( 0.9 ) 
			FadeOut ( 0.9 ) 
			States ( 1 
				State ( 
					Duration ( 0.0 ) 
					LightColour ( d0ffffd5 ) 
					Position ( 0 2.65 3.46 ) 
					Transition ( 0 ) 
					Radius ( 60.0 ) 
					Angle ( 15.0 ) 
				) 
			) 
		) 
		Light	( 
			comment ( Head light main )
			Type ( 0 ) 
			Conditions ( 
				Headlight ( 3 ) 
				Unit ( 2 ) 
			) 
			FadeIn ( 0.9 ) 
			FadeOut ( 0.9 ) 
			Cycle ( 0 ) 
			States ( 1 
				State ( 
					Duration ( 0.0 ) 
					LightColour ( d0ffffd5 ) 
					Position ( 0 2.60 3.25 ) 
					Azimuth ( 0.0 0.0 5.0 ) 
					Transition ( 0 ) 
					Radius ( 0.8 ) 
				) 
			) 
		) 
		Light	( 
			comment ( Head light right )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Service ( 2 )
				Unit ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.9 )
			FadeOut ( 0.9 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
 					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( cdff00ff )	
					Position ( 1.15 1.45 3.45 )
					Azimuth ( 0.0 0.0 5.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.55 )
				) 
			) 
		) 
		Light	( 
			comment ( Head light left )
			Type ( 0 ) 
			Conditions ( 
				Service ( 2 ) 
				Unit ( 2 ) 
			) 
			FadeIn ( 0.9 ) 
			FadeOut ( 0.9 ) 
			Cycle ( 0 ) 
			States ( 1 
				State ( 
					Duration ( 0.0 ) 
					LightColour ( cdffff85 ) 
					Position ( -1.15 1.45 3.45 ) 
					Azimuth ( 0.0 0.0 5.0 ) 
					Transition ( 0 ) 
					Radius ( 0.55 ) 
				) 
			) 
		) 
		Light	( 
			comment ( Rear light right )
			Type ( 0 ) 
			Conditions ( 
				Service ( 2 ) 
				Unit ( 2 ) 
			) 
			FadeIn ( 0.5 ) 
			FadeOut ( 0.5 ) 
			Cycle ( 0 ) 
			States ( 1 
				State ( 
					Duration ( 0.0 ) 
					LightColour ( cdffff85 ) 
					Position ( 1.26 2.244 -3.59 ) 
					Azimuth ( -180 -180 -180 ) 
					Transition ( 0 ) 
					Radius ( 0.75 ) 
				) 
			) 
		) 
		Light	( 
			comment ( Rear light left )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Service ( 2 )
				Unit ( 2 )
			)
			FadeIn ( 0.5 )
			FadeOut ( 0.5 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 1
				State (
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( cdff00ff )
					Position ( -1.26 2.244 -3.59 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.75 )
				) 
			) 
		) 
		Light	( 
			comment ( Reflejo hogar derecho )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Service ( 2 )
				Unit ( 0 )
			)
			FadeIn ( 0.1 )
			FadeOut ( 0.1 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 4
				State (
					Duration ( 0.1 )
					LightColour ( C0fff080 )
					Position ( 0.0 0.9 -0.4 )
					Azimuth ( -90.0 -90.0 -90.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 2 )
					)

				State (
					Duration ( 0.1 )
					LightColour ( 60ff8000 )
					Position ( 0.0 0.9 -0.4 )
					Azimuth ( -90.0 -90.0 -90.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 2 )
					)

				State (
					Duration ( 0.1 )
					LightColour ( C0ffb020 )
					Position ( 0.0 0.9 -0.4 )
					Azimuth ( -90.0 -90.0 -90.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 2 )
					)

				State (
					Duration ( 0.1 )
					LightColour ( 80807040 )
					Position ( 0.0 0.9 -0.4 )
					Azimuth ( -90.0 -90.0 -90.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 2 )
				) 
			) 
		) 
		Light	( 
			comment ( Reflejo hogar izquierdo )
			Type ( 0 )
			Conditions (
				Headlight ( 0 )
				Unit ( 0 )
				)
			FadeIn ( 0.1 )
			FadeOut ( 0.1 )
			Cycle ( 0 )
			States ( 4
				State (
					Duration ( 0.1 )
					LightColour ( C0fff080 )
					Position ( 0.0 0.9 -0.4 )
					Azimuth ( 90.0 90.0 90.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 2 )
					)

				State (
					Duration ( 0.1 )
					LightColour ( 60ff8000 )
					Position ( 0.0 0.9 -0.4 )
					Azimuth ( 90.0 90.0 90.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 2 )
					)

				State (
					Duration ( 0.1 )
					LightColour ( C0ffb020 )
					Position ( 0.0 0.9 -0.4 )
					Azimuth ( 90.0 90.0 90.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 2 )
					)
		
				State (
					Duration ( 0.1 )
					LightColour ( 80807040 )
					Position ( 0.0 0.9 -0.4 )
					Azimuth ( 90.0 90.0 90.0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 2 )
					)
				)
			)
		Light	( 
			comment ( Head light main )
			Type ( 0 ) 
			Conditions ( 
				Control ( 1 )
				Unit ( 2 )
				Service ( 2 )
				TimeOfDay ( 0 )
			) 
			FadeIn ( 0.9 ) 
			FadeOut ( 0.9 ) 
			Cycle ( 0 ) 
			States ( 1 
				State ( 
					Duration ( 0.0 ) 
					LightColour ( d0ffffd5 ) 
					Position ( 0 2.60 3.25 ) 
					Azimuth ( 0.0 0.0 5.0 ) 
					Transition ( 0 ) 
					Radius ( 0.8 ) 
				) 
			) 
		) 
		) 

	Inside ( 
		PassengerCabinFile ( RN030-0204.s ) 
		PassengerCabinHeadPos ( 0.878 2.950 -3.335 ) 
		RotationLimit ( 180 180 180 ) 
		StartDirection ( 0 0 0 ) 
		Sound ( "030Tcab.sms" ) 
	) 
) 

Engine ( RN030-0204
	Effects ( 
		SteamSpecialEffects ( 
			WhistleFX ( 0 3.796 -1.184 0 1 0 0.2 ) 
			SafetyValvesFX ( 0.08 3.061 -1.173 0 1 0 0.2 ) 
			SafetyValvesFX ( -0.08 3.061 -1.173 0 1 0 0.2 )
			StackFX ( 0 3.828 2.581 0 1 0 0.5 ) 
			DrainpipeFX ( -1.084 0.879 -1.694 -0.4 -1 -0.2 0.15 ) 
			CylindersFX ( -1.13 0.256 2.555 -0.5 0 0 0.25 ) 
			CylindersFX ( 1.13 0.256 2.555 0.5 0 0 0.25 ) 
		) 
	) 
	Wagon ( RN030-0204 ) 

	comment(* Datos básicos - locomotora carbón *)

	IsTenderRequired ( -1 ) 
	Type ( Steam ) 
	MaxPower ( 195.5kW ) 
	MaxForce ( 37.67kN ) 
	MaxVelocity ( 30mph ) 
	WheelRadius ( 0.5m ) 
	Sanding ( 1e9mph ) 
	NumWheels ( 3 ) 
	ORTSSteamLocomotiveType( Simple )
	
	comment (* Configuración de la caldera *)

	BoilerLength ( 3.32m ) 
	BoilerVolume ( 130.3 ) 
	BoilerEffectivity ( 1.0 ) 
	MaxBoilerPressure ( 113.79psi ) 
	DraftingEffect ( 1.12 ) 
	BoilerResponsiveness ( 1.0 ) 
	CoalBurnage ( 5.39lb/hp/h ) 
	MaxBoilerOutput ( 8413lb/h ) 
	ExhaustLimit ( 7372lb/h ) 
	ORTSSteamBoilerType( Saturated )
	ORTSEvaporationArea( 641.0 )
	ORTSGrateArea( 8.83 )
	ORTSBoilerEvaporationRate( 12 )
	ORTSBoilerEfficiency ( 5 0.90  40 0.80  80 0.67  120 0.55  160 .40 )

	comment(* Cilindros * )

	NumCylinders ( 2 ) 
	CylinderStroke ( 17.32in ) 
	CylinderDiameter ( 13.78in ) 
	CylinderVolume ( 5.98 ) 
	CylinderEffectivity ( 1.13 )
	PrimingFactor ( 1 ) 
	BlastExponent ( 0.5 ) 
 	ORTSCylinderEfficiencyRate( 1.00 )
	ORTSCylinderPortOpening( 0.08 )
	ORTSBurnRate ( 0 10.0  964.71 88.30  2359.72 235.47  3379.89 353.20  4293.62 470.93  5101.01 588.67  5801.87 706.40  6396.31 824.13  6884.39 941.87  7265.96 1059.60 7541.10 1177.33  7709.87 1295.07  7772.15 1412.80 )

	comment(* Hogar y producción de la caldera *) 	
	
	MaxFireMass ( 282.6lb ) 
	IdealFireMass ( 176.6lb ) 
	MaxWaterMass ( 1624.2lb )  
	ShovelCoalMass ( 1lb ) 
	SmokeCombustion ( 1 ) 
	MaxTenderCoalMass ( 2205lb ) 
	MaxTenderWaterMass ( 6613lb )
	BasicSteamUsage ( 400.0lb/h ) 
	BasicCoalUsage ( 88.3lb/h ) 
	SuperHeater ( 1 ) 
	SteamGaugeGlassHeight ( 7 )
 	SteamFiremanMaxPossibleFiringRate( 1412.8 )
	ORTSSteamFiremanMaxPossibleFiringRate( 2000 )
	ORTSFuelCalorific( 13000btu/lb )

 	comment (0 for live steam, 1 for exhaust steam)

	InjectorTypes ( 0 1 ) 
	SteamSmokeUnitsPerPoundOfFuel ( 1 ) 
	SteamMaxSmokeUnitsReleaseRate ( 10 ) 
	MaxSteamHeatingPressure ( 80 ) 
	SafetyValvePressureDifference ( 5 ) 
	SafetyValvesSteamUsage( 4000lb/h )

	comment ( min steam pressure, min water proportion, max water proportion  )

	InjectorSizes ( 11mm 12mm )
	InjectorLimits1 ( 50psi 0.6 1 ) 
	InjectorLimits2 ( 60psi 0 1 ) 
	CylinderCocksPowerEfficiency ( 0.9 ) 
	SteamCylinderCocksOperation ( Manual ) 

	Comment(* Regulador, ventilador *)

	RegulatorValveType( Single_port )
	RegulatorMainValveExponent( 1 )
	SteamSmallestCutoff ( 10 ) 
	NumberOfDamperSteps ( 4 ) 
	SteamBlowerEffectExponent ( 0.9 ) 
	SteamBlowerEfficiencyExponent ( 1.1 ) 
	SteamBlowerMaxSteamUsageRate ( 500 ) 
	comment ( lbs/h )
	SteamBlowerMaxProportionOfBlastEffect ( 0.15 ) 	
	SteamSmokeUnitsPerPoundOfFuel ( 6.3 )
 
	comment(* Configuración de los frenos *)

	TrainBrakesControllerMaxReleaseRate( 10 )
	TrainBrakesControllerMaxApplicationRate( 5 )
	TrainBrakesControllerEmergencyApplicationRate( 15 )
	TrainBrakesControllerMinSystemPressure( 0 )
	TrainBrakesControllerMaxSystemPressure( 70 )

	EngineBrakesControllerHasProportionalBrake( 1 )
      EngineBrakesProportionalBrakeLag( 0.9 )
      EngineBrakesControllerMaxApplicationRate( 4 )
	EngineBrakesControllerMaxReleaseRate( 16 )
	EngineBrakesControllerMinSystemPressure( 0 )
	EngineBrakesControllerMaxSystemPressure( 70 )
  	EngineBrakesControllerEmergencyApplicationRate( 7.7 )

      TrainBrakesControllerMaxPressureDropInNormalApplication( 70 )
	EngineBrakesControllerDirectControlExponent( 1 )

	BrakesEngineBrakeType( "Air_single_pipe"  )
	BrakesTrainBrakeType( "Air_single_pipe" )
      BrakesEngineControllers( "Hand, Train, Independent" )

	AirBrakesAirCompressorPowerRating( 3 )
    	AirBrakesMainMinResAirPressure( 0 )
    	AirBrakesMainMaxAirPressure( 100 )
	AirBrakesMainResVolume( 8 )
    	AirBrakesCompressorRestartPressure( 95 )
	AirBrakesAirUsedPerPoundsOfBrakePipePressure( 0.25 )
	AirBrakesIsCompressorElectricOrMechanical( 1 )

    		
	CabView ( UK_MR_Cab700.cvf ) 
	HeadOut ( 1.579 2.571 -2.413 ) 
	EngineControllers ( 
		comment ( Engine controls )
		Regulator ( 0 1 0.025 0 
			NumNotches ( 0 
			) 
		) 
		Cutoff ( -0.55 0.75 0.015 0 
			NumNotches ( 0 
			) 
		) 
		Brake_Train ( 0 1 0.015 0.65 
			NumNotches ( 3 
				Notch ( 0 1 TrainBrakesControllerReleaseStart ) 
				Notch ( 0.4 1 							TrainBrakesControllerRunningStart ) 
				Notch ( 0.5 1 TrainBrakesControllerApplyStart ) 
			) 
		) 

 		Brake_Engine ( 0 1 0.04 0
                NumNotches( 3
                    Notch(0   1 EngineBrakesControllerReleaseStart )
                    Notch(0.4 1 EngineBrakesControllerApplyStart )
		    Notch(0.8 1 EngineBrakesControllerEmergencyStart )
                )
            )            

		Brake_Hand ( 0 1 0.0125 0 
			NumNotches ( 0 
			) 
		) 
		FireDoor ( 0 1 0.1 0 
			NumNotches ( 0 
			) 
		) 
		Sanding ( 0 1 0 ) 
		Blower ( 0 1 0.025 0.2 
			NumNotches ( 0 
			) 
		) 
		HeatingTap ( 0 1 0.025 0 
			NumNotches ( 0 
			) 
		) 
		Shovel ( 0 1 0.1 0 
			NumNotches ( 0 
			) 
		) 
		DampersFront ( 0 1 0.1 1 
			NumNotches ( 0 
			) 
		) 
		DampersBack ( 0 1 0.1 0 
			NumNotches ( 0 
			) 
		) 
		Injector1Steam ( 0 1 0 ) 
		Injector2Steam ( 0 1 0 ) 
		Injector1Water ( 0 1 0.1 0 
			NumNotches ( 0 
			) 
		) 
		Injector2Water ( 0 1 0.1 0 
			NumNotches ( 0 
			) 
		) 
		CylinderCocks ( 0 1 1 ) 
		Whistle ( 0 1 0 ) 
		Waterscoop ( 0 1 0 ) 
		SmallEjectorOrCompressor ( 0 1 1 ) 
		HeadLights ( 0 1 0 ) 
	) 
	comment (fire temp, fire mass, water mass, boiler pressure,
		water level, tender_water_mass, tender_coal_mass,
		smoke_quantity, fire_condition, coal quality )
	EngineVariables ( 800 176.6 1299.4 113.79 0 0 0 200 1 1 ) 

	Sound ( "030Tcab.sms" ) 
	Name ( "RENFE 030-0204 El Tera" ) 
	Description ( 
	"Autores:\n\n"+
	"Modelo 3d y sonidos: Vicente Ramón Andreu Sanjuan\n\n"+
	"Texturas: Jesús Brau Martinez\n\n"+
	"Modificaciones fichero eng: José Maria Lozano Gallardo\n\n"+
	"Modificaciones luces: Arturo Ares Fernandez\n\n"+
	"Modificaciones Bounding box: Julio Gomez Diaz\n\n"+
	"Locomotoras:\n\n"+ 
	"NORTE 1601-1605\n\n"+
	"RENFE 030-0203/020-0207\n\n"+  
	"Constructor: Schneider et Cie.  - Le Creusot, Francia 1867\n\n"+
	"Primeras locomotoras tanque adquiridas por NORTE para servicios de maniobras, siendo destinadas a las estaciones principales.\n\n"+
	"Una vez incoporadas a RENFE, formaron la serie 030-0203/207 trabajando principalmente en los puertos de Valencia y Tarragona.\n\n"+
	"De esta serie estan preservadas la 030-0204  en un pedestal frente a la estación de Tarragona y la 030-0206  en una finca privada en Aravaca.\n\n"+   
	EngineOperatingProcedures ( "Para avanzar\n"+
  "1. Pulsa la tecla W varias veces para mover el Inversor totalmente adelante.\n"+
  "2. Pulsa la tecla ; (punto y coma) para soltar los frenos del tren.\n"+
  "3. Pulsa la tecla D para incrementar el ajuste del Regulador.\n"+
  "4. Cuando aceleres, pulsa la tecla S para reducir lentamente el ajuste del Inversor, ajustando el Regulador para mantener la velocidad deseada.\n\n"+
  "Para reducir la velocidad del tren\n"+
  "1. Pulsa la tecla A para mover el Regulador a un ajuste bajo.\n"+
  "2. Usa los frenos para reducir la velocidad a la deseada.\n\n"+
  "Para aplicar los frenos del tren \n"+
  "1. Pulsa la tecla ' (apostrofe) para aplicar los frenos al tren.\n"+
  "2. Para mantener los frenos en el ajuste, coloca los frenos en posición media, pulsando la tecla ; (punto y coma).\n\n"+
  "Para soltar los frenos del tren\n"+
  "1. Pulsa la tecla ; (punto y coma) para soltar los frenos del tren.\n"+
  "2. Cuando los frenos estén sueltos, pon la palanca del freno a la mitad, (Posición Neutra) pulsando la tecla ' (Apostrofe).\n\n"+
  "Marcha atrás \n"+
  "1. Para el tren completamente.\n"+
  "2. Pulsa la tecla S varias veces para poner el Inversor totalmente atrás.\n"+
  "4. Pulsa ; (punto y coma) para soltar los frenos.\n"+
  "5. Lentamente avanza ahora el regulador (tecla D).\n\n"+
  "Cargar y descargar pasajeros\n"+
  "1. Párate en una estación.\n"+
  "2. Pulsa la tecla ENTER.\n"+
  "3. Espera para el \"permiso de salida\" silbato.\n"+
  "Truco: Usa la ventana de Siguiente Estación (F10) para observar la carga y descarga.\n\n"+
  "Para enganchar un vagón ó locomotora\n"+
  "1. Aproxímate a la unidad a una velocidad muy baja, cerca de 4 kmh.\n"+
  "Truco: usa la vista del enganche, pulsando la tecla 6.\n"+
  "2. Pulsa F9 para abrir la ventana Operaciones del tren.\n"+
  "3. Si el icono de la unidad que has enganchado es rojo, el enganche está hecho. Con un doble-click, puedes desenganchar el vagón.\n"+
  "4. Cierra la ventana Operaciones del tren.\n\n"+
  "Para desenganchar un vagón o locomotora\n"+
    "1. Aproxímate a la unidad a una velocidad muy baja, cerca de 4 km/h.\n"+
  "Truco: usa la vista del enganche, pulsando la tecla 6.\n"+
  "2. Pulsa F9 para abrir la ventana Operaciones del tren.\n"+
  "3. Si el icono de la unidad que has enganchado es rojo, el enganche está hecho. Con un doble-click, puedes desenganchar el vagón.\n"+
  "4. Cierra la ventana Operaciones del tren.\n\n"+
  "Para desenganchar un vagón o locomotora:\n"+
  "1. Pulsa F9 para abrir la ventana Operaciones del tren.\n"+
  "2. Haz doble-click en el icono de enganche de la/las unidad/unidades que desees desenganchar.\n"+
  "3. Haz Doble-click en el enganche entre las unidades que necesitas desenganchar y el resto del tren.\n"+
  "4. Cierra la ventana Operaciones del tren.\n\n"+
  "Comandos del Fogonero (Fogonero automático desconectado en la ventana Opciones del simulador):\n"+
  "Para añadir carbón a la caja de fuegos:\n"+
  "1. Pulsa la tecla F para abir la Puerta de la Caja de Fuegos (Firebox door).\n"+
  "2. Pulsa la tecla R para aumentar la frecuencia de paladas de carbón.\n\n"+
  "Para dejar de añadir carbón al fuego\n"+
  "1. Pulsa SHIFT+R para reducir el porcentaje de paladas de carbón.\n"+
  "2. Pulsa SHIFT+F para cerrar la Puerta de la Caja de Fuegos.\n\n"+
  "Para operar el fuelle:\n"+
  "1. Pulsa N para aumentar el ritmo del fuelle.\n"+
  "2. Pulsa SHIFT+N para reducir el ritmo del fuelle.\n\n"+
  "Para operar los apagadores:\n"+
  "1. Pulsa M para abrir los apagadores.\n"+
  "2. Pulsa SHIFT+M para cerrar los apagadores.\n\n"+
  "Para inyectar agua en la caldera:\n"+
  "1. Pulsa I para encender el paso de vapor al Inyector 1.\n"+
  "(También puedes pulsar O para encender el vapor al inyector 2.)\n"+
  "2. Pulsa K para aumentar el flujo de agua al Inyector 1.\n"+
  "(Para aumentarlo en el Inyector 2, pulsa L.)\n\n"+
  "Para detener la inyección de agua a la caldera:\n"+
  "1. Pulsa I para detener el paso de vapor al Inyector 1.\n"+
  "2. Pulsa O para detener el paso de vapor al Inyector 2." ) 
) 