                      LOCOMOTORAS 


                    CA 201 -206 -- RENFE 282(F)-0401-0406  


Versión:              1.0

Fecha:              AGOSTO 2018 - OCTUBRE 2019

Autor del modelo 3D:   VICENTE RAMÓN ANDREU SANJUAN 

Autor de las texturas: JESUS BRAU MARTINEZ


--------------------------------------------------------------------
DATOS DEL MODELO REAL:

Locomotoras construidas por Babcock & Wilcox (Bilbao) en 1931 para el Ferrocarril Central de Aragón.
A raiz de la construcción del tramó Caminreal - Zaragoza y en previsión de los aumentos de trafico en la sección Valencia - Caminreal, 
la compañia consideró oportuno adquirir locomotoras más potentes que las “Mallet” que hasta el momento venía empleando. 
Dadas las características de la línea, optó por un modelo de locomotora basado en un proyecto del ingeniero Herbert William Garratt, de 1908.
Las locomotoras adquiridas, derivadas de este sistema fueron de dos tipos, serie 101/106 con rodaje 231+132 destinadas a trenes de viajeros 
y serie 201/206, con rodaje 141+141  destinadas a servicio con trenes de mercancías.
Estas locomotoras venian dotadas de freno de vacio y de aire comprimido, y estuvieron destinadas en el deposito de Valencia ( posteriormente Valencia - Alameda) 
donde se emplearon en servicios de mercancias entre Valencia y Zaragoza.
La serie completa pasó a RENFE, siendo numeradas como 282 - 401 -409 y permaneciendo inicialmente en su deposito de origen, aunque se les hizo unas modificaciones 
entre las que estaba la perdida del freno de aire comprimido. Posteriormente, entre 1954 y 1959 fueron fuelizadas.
En los años 60 fueron dispersadas en los depositos de Valencia - Termino, Tarragona y Lleida, donde prestaron servicio hasta su baja a comienzos de los 70, 
siendo desguazadas y no quedando preservada ninguna locomotora de esta serie.


------------------------------------------------------------------
  DATOS DE MODELO 3D.

 Se han recreado las 6 locomotoras de la serie:

  282F - 0401 
  282F - 0402
  282F - 0403
  282F - 0404
  282F - 0405
  282F - 0406
  	
    
  Se incluye el consist con los tres cuerpos de las locomotoras completas
  Una vez instalado en el ordenador crear un consist de la manera habitual para OR. 
  
--------------------------------------------------------------------
Agradecimientos:

  A Jesús Brau (Suso) por los planos, las fotos y, sobre todo, por su asesoramiento tecnico.

  A José Maria Lozano, por configurar los ficheros .eng y .wag para que se asemeje al maximo al modelo real, 
  incluso en sus limitaciones.
  
  A Arturo Ares por "iluminar" el proyecto.

  A Julio Gomez, por emplear sus horas nocturnas en ajustar los Bounding Box y ajustar la unión de los tres cuerpos de la locomotora.

  Y a todos los compañeros de RailClub, por los animos que me han dado en el Foro, durante la realización del  proyecto.
  
--------------------------------------------------------------------
LICENCIA
--------

CONDICIONES DE DISTRIBUCION:

- Este vehiculo es de distribucion COMPLETAMENTE GRATUITA ( freeware ) 

CONDICIONES DE USO:

	-Queda prohibido cualquier tipo de manipulacion total o parcial del archivo 3d.

	-Queda prohibida cualquier manipulación de texturas para uso lucrativo.
	
	-Si las modificaciones van a ser distribuidas, aún en condición de freeware, debe comunicarse al autor 
 	  especificando los cambios, y debe contar con su aprobacion previa, expresa y por escrito para tal fín.

	-Proseguir con la instalación supone aceptar expresamente tanto estas condiciones de uso como que los autores 
 	 no se hacen responsables en modo alguno, de cualquier daño que pueda producirse, debido a la instalación o uso 
 	 de este producto, en equipos o contenidos.

	-Este producto es freeware, y por tanto gratuito y para uso exclusivamente personal. Queda expresamente prohibida 
	 su venta o cesión de cualquier tipo a cambio de precio o contraprestación.


Contacto: andreu.vra@gmail.com

-----------------------------------------------------------------