SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( RN282F0403b
	Type ( Freight )
	Name ("Renfe 282F-0403 Tender")
	WagonShape ( RN282-0403b.s )
	FreightAnim ( RN282-040XFAn.s 1 1 )
	Size ( 3.4m 3.89m 12.2m)
	CentreOfGravity ( 0m 0m 0m )
	Mass ( 10t )
	InertiaTensor ( Box (3.4m 3.89m 11.7m) )

	Coupling (
		Type ( Bar )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m 5e6N/m)
			Break ( 1e7N 1e7N )
			r0 ( 10cm 20cm )			
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 1 )
	)
	Coupling (
		Type ( Bar )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m 5e6N/m)
			Break ( 1e7N 1e7N )
			r0 ( 10cm 20cm )			
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 1 )
	)

	DerailRailHeight ( 7cm )
	DerailRailForce ( 2.5*60t )
	DerailBufferForce ( 400kN)

	comment(Fcalc >>Solo resistencia al aire - freight, 90kmh, 0 axles, 11M2, 0T)	
	Friction (	
		0.0N/m/s    -0.10    1.0mph    1.316N/m/s    2.000
		5.1N/rad/s 	1	-1rad/s	 	0	    1
	)
	BrakeEquipmentType( "Triple_Valve" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 1kN )
	MaxHandbrakeForce( 1kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 10 )
	TripleValveRatio( 2.5 )		
        MaxReleaseRate( 20 )
        MaxApplicationRate( 20 )
        MaxAuxilaryChargingRate( 30 )
        BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 70 ) 

	      
  	Sound (	"fswagt.sms" )
)