SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( RN140-2092T
	Type ( Tender )
	WagonShape ( RN140-2092T.s )
 	
	Size ( 2.13m 3.47m 6.6m )
	Mass ( 36.6t )
	WheelRadius ( 33in/2 )
	InertiaTensor ( Box (2.13m 3.47m 6.1m) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m 1e6N/m )
			Break ( 5.1e7N 5.1e7N )
			r0 ( 0.1cm 20cm )
		)
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Coupling (
		Type ( Bar )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m 1e6N/m )
			Break ( 5.1e7N 5.1e7N )
			r0 ( 25cm 20cm )
		)
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*36.6t )
	DerailBufferForce ( 800kN )
	NumWheels (	3 )
	Friction (
		838.6N/m/s    -0.25    6.0mph    5.327N/m/s    1.673
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)
    
	Lights	( 2

           Light	(
			comment( RojaderechaBright )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 2 )
				Service ( 2 )
				Unit ( 3 )
				)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( 00000000 )
					Position ( 1.02 1.47 -2.84 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.6 )
					)				
				)
			)
			
			Light	(
			comment( RojaderechaBright )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 3 )
				Service ( 2 )
				Unit ( 3 )
				)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle	( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( eeff0000 )
					Position ( 1.02 1.47 -2.84 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.6 )
					)				
				)
			)
		)

	IntakePoint ( 2.0 2.5 FuelCoal )
	IntakePoint ( -2.2 1.0 FuelWater )

	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 5.49kN )

	MaxHandbrakeForce( 10kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 15 )
	MaxApplicationRate( 25 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
	EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 5 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 90 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

	
  	Sound (	"genfreightwag1.sms" )


)
