SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( MGM1009
	Name ( "Tren Taller Asturias MGM-1009" )
	Type ( Freight )
	WagonShape ( MGM1009.s )
	Size ( 2.241m 1.835m 8.0m )
      comment( 13.0t prázdný, 26.0t náklad )
	Mass ( 19t )
	WheelRadius ( 0.50m )
	InertiaTensor ( Box ( 2.241m 1.835m 8.0m ) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 5e8N )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		Velocity ( 0.01m/s )
	)
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 7.5e6N/m 1e7N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 2e6N/m/s )
			Break ( 1.1e8N 5e8N )
			r0 ( 30cm 60cm )
		)
		Velocity ( 0.01m/s )
	)
	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*19t )
	DerailBufferForce ( 350kN )
	NumWheels ( 2 )
	Friction (
		216.2N/m/s	-0.1	1.8mph   3.988N/m/s   1.996
		5.1N/rad/s	1   -1rad/s   0   1
	)

	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Graduated_release_Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 9kN )

	MaxHandbrakeForce( 2kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

	TripleValveRatio( 1.24 )
	MaxReleaseRate( 0.8 )
	MaxApplicationRate( 0.8 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
	EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 30 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 73 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 35 )

	Sound ("../../common.snd/vozy/CDvuzOs2nEx.sms" )
)
