SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( TRF_Kbs_Va
 Type ( Freight )
 WagonShape ( TRF_Kbs_Va.s )
  Name ("Transfesa Kbs Varillas")
 Freightanim ( C_Varilla10.s 1 1 )
 Size ( 2.9m 3.363m 14.02m )
 Mass ( 24.5t )
 CentreOfGravity ( 0m 1m 0m )
 WheelRadius ( 0.5m )
 InertiaTensor ( Box (3.348m 4.635m 15.5m) )
 Coupling (
  Type ( Automatic )
  Spring (
   Stiffness ( 1.1e6N/m 4.8e6N/m )
   Damping ( 1.2e6N/m/s 3.4e6N/m/s)
   Break ( 3.4e7N 3.4e7N )
   r0 ( 1cm 30cm )
  )
  CouplingHasRigidConnection ()
  Velocity ( 0.1m/s )
 )
 Buffers (
  Spring (
   Stiffness ( 1e7N/m 0 )
   Damping ( 1e6N/m/s 0 )
   r0 ( 0m 1e9 )
  )
  Centre ( 0.5m )
  Radius ( 1m )
  Angle ( 0.5deg )
 )
 Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
 DerailRailHeight ( 4cm )
 DerailRailForce ( 81.5t )
 DerailBufferForce ( 250kN )
 NumWheels ( 1 )
 Friction (  281.1N/m/s  -0.10  1.7mph  1.392N/m/s 1.947  5.1N/rad/s  1  -1rad/s  0  1 ) 
 
 BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
 BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
 MaxBrakeForce( 26kN )

 MaxHandbrakeForce( 21kN )
 NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

 TripleValveRatio( 2.5 )
 MaxReleaseRate( 15 )
 MaxApplicationRate( 25 )
 MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
 EmergencyResCapacity( 7 )
 EmergencyResChargingRate( 5 )
 EmergencyBrakeResMaxPressure( 90 )
 BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

 Sound ( "..\\..\\SONIDOS_HIRES\\FLATS\\FLATS.sms" )
)