SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( RNJ39462
	Type ( Freight )
	WagonShape ( RNJ39462.s )
 	
		Size ( 3.37m 4.08m 7.43m )
	Mass ( 20.4t )
	WheelRadius ( 33in/2 )
	InertiaTensor ( Box (3.37m 4.08m 7m) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			Break ( 5.1e7N 5.1e7N )
			r0 ( 10cm 20cm )
		)
		Velocity ( 0.2m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 2 )
		Angle ( 10.5deg )
	)
	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*20.4t )
	DerailBufferForce ( 800kN )
	NumWheels ( 2 )
	Friction (
		563.5N/m/s    -0.25    6.0mph    3.761N/m/s    1.742
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)

	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 30kN )

	MaxHandbrakeForce( 35kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 15 )
	MaxApplicationRate( 25 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
	EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 5 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 90 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )
	
	Inside (
     	PassengerCabinFile ( RNJ39462.s )
     	PassengerCabinHeadPos (  0 2.7 2.9 )
     	RotationLimit ( 0 0 0 )
     	StartDirection ( 0 180 0 )
		Sound ( "vapor2e_pas.sms" )
		(Comment: vista en el interior del vagón )
)

  	Sound (	"vapor2e_wag.sms" )


)
