SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

    Wagon ( RNJ3B_EPIV-4LC
	Type ( Freight )
	WagonShape ( RNJ3B4LC.s )
 	
	Size ( 3.32m 4.05m 9.97m )
	Mass ( 27.4t )
	WheelRadius ( 33in/2 )
	InertiaTensor ( Box (3.32m 4.05m 9.47m) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			Break ( 5.1e7N 5.1e7N )
			r0 ( 10cm 20cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*27.4t )
	DerailBufferForce ( 800kN )
	NumWheels ( 2 )
	Friction (
		581.8N/m/s    -0.25    6.0mph    4.021N/m/s    1.728
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)
	
	
	                  comment ( --- Vistas Interiores - Mayúsculas + 5 --- )
	Inside (
	    PassengerCabinHeadPos ( 0 2.5 -3.5 )
	    RotationLimit ( 0 0 0 )
	    StartDirection ( 0 0 0 )
		Sound ( "vapor2e_pas.sms" )
	)
    Inside (
	    PassengerCabinHeadPos ( 0 2.7 3.65 )
	    RotationLimit ( 0 0 0 )
	    StartDirection ( 0 0 0 )
		Sound ( "vapor2e_pas.sms" )
	)
	
	                          
							  comment ( --- Luces --- )	
	Lights	( 6

		Light	(
			comment( cola reducido bajo rojo )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Service ( 2 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( D0ff0000 )
					Position ( -0.45 1.46 -4.69  )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( cola reducido bajo blanco )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Service ( 2 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( cdffffb5 )
					Position ( -0.45 1.46 -4.48  )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( cola reducido derecha rojo )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Service ( 2 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( D0ff0000 )
					Position ( 1.61 3.07 -4.47 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( cola reducido derecha blanco )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Service ( 2 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( cdffffb5 )
					Position ( 1.61 3.07 -4.25 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( cola reducido izquierda rojo )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Service ( 2 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( D0ff0000 )
					Position ( -1.61 3.07 -4.47 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( cola reducido izquierda blanco )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Service ( 2 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( cdffffb5 )
					Position ( -1.61 3.07 -4.25 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				)
			)
		)
	)

                                  comment ( --- Frenos --- )

	BrakeEquipmentType ( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType ( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 32.22kN )

	MaxHandbrakeForce( 10.74kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 15 )
	MaxApplicationRate( 25 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
	EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 5 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 90 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )


    Sound ( "vapor2e_wag.sms" )


)
