SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

    Wagon ( RNJ3B_EPIV-2
    Type ( Freight )
    WagonShape ( RNJ3B2.s )
  
    Size ( 3.32m 4.05m 9.97m )
	Mass ( 17.4t )
	WheelRadius ( 33in/2 )
	InertiaTensor ( Box (3.32m 4.05m 9.47m) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			Break ( 5.1e7N 5.1e7N )
			r0 ( 10cm 20cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 0 )
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*17.4t )
	DerailBufferForce ( 800kN )
	NumWheels ( 2 )
    Friction (
    490.1N/m/s    -0.25    6.0mph    2.748N/m/s    1.811
    5.1N/rad/s  1  -1rad/s  0  1
    )

                  comment ( --- Vistas Interiores - Mayúsculas + 5 --- )
	Inside (
	    PassengerCabinHeadPos ( 0 2.5 -3.5 )
	    RotationLimit ( 0 0 0 )
	    StartDirection ( 0 0 0 )
		Sound ( "vapor2e_pas.sms" )
	)
    Inside (
	    PassengerCabinHeadPos ( 0 2.7 -3.55 )
	    RotationLimit ( 0 0 0 )
	    StartDirection ( 0 180 0 )
		Sound ( "vapor2e_pas.sms" )
	)
	
	
                                comment ( --- Frenos --- )						
	
    BrakeEquipmentType ( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType ( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 20.46kN )

	MaxHandbrakeForce( 6.82kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 15 )
	MaxApplicationRate( 25 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
	EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 5 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 90 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )


    Sound ( "vapor2e_wag.sms" )




)
