SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( 448Ri_Reg
	Type ( Carriage )
	WagonShape ( 448Ri_Reg.s )
	
	Size ( 3.07291m 4.36403m 26.7100m )
	CentreOfGravity ( 0.0m 0.0m 0.0m )
	Mass ( 7t )
	InertiaTensor ( Box (3.07291m 4.36403m 26.4098m) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 2e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s)
			Break ( 1e7N 1e7N )
			r0 ( 10cm 40cm )
		)
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 5e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
        CouplingHasRigidConnection ( 1 )
	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 25000N )

	MaxHandbrakeForce( 35kN )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 70 )
	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 20 )
	MaxApplicationRate( 20 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 25 )
	EmergencyResCapacity( 14 )
	EmergencyResChargingRate( 18 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 4cm )
	DerailRailForce ( 800kN )
	DerailBufferForce ( 1000kN )
	WheelRadius ( 0.4825m )
	NumWheels ( 1 )
	Friction (
		50N/m/s			1		-1mph		0		1
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)

	Inside (
		PassengerCabinFile ( 448Ri_Reg.s )
		PassengerCabinHeadPos ( 1.109 2.44 -5.641 )
		RotationLimit ( 360 360 360 )
		StartDirection ( 0 0 0 )
	        Sound ( "..\\..\\Renfe 448 GL\\SOUND\\R448Pas.sms" )


	)
	Sound ( "..\\..\\Renfe 448 GL\\SOUND\\R448Wag2.sms")
	FreightAnim ( FARiReg.s 1 1 )
)

