SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( AAWfhv603
	Type ( Carriage )
	Name ("AAWfhv603 camas-1ª de Oeste")
	WagonShape ( AAWfhv603.s )
	Size ( 3.15m 4.12m 20.90m)
	CentreOfGravity ( 0m 1.9m 0m )
	Mass ( 42t )
	InertiaTensor ( Box (2.7m 3.8m 19.1m) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 1e7N/m 5e6N/m )
			Damping ( 2e6N/m 2e6N/m )
			r0 ( 10cm 20cm )
		)
            CouplingHasRigidConnection (1)
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e7N/m 0 )
			Damping ( 1e6N/m/s 0 )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	
	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 32000N )

	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 30 )
	MaxApplicationRate( 20 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 29 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 4cm )
	DerailRailForce ( 800kN )
	DerailBufferForce ( 1000kN )
	WheelRadius ( 0.4825m )
	NumWheels (	8 )
	Friction (
		50N/m/s			1		-1mph		0		1
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)
	
	

	Inside (
     PassengerCabinFile ( AAWfhv603.s )
     PassengerCabinHeadPos ( 0.6 2.60 -4.30 )
     RotationLimit (  360 360 360 )
     StartDirection ( 0 0 0 )
     Sound ( "vapor4e_pas.sms" )
         )

	Sound ( "vapor4e_wag.sms" )


)
