SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( RNBB-3622_EP3
	Type ( Carriage )
	WagonShape ( RNBB-3622_EP3.s )
    FreightAnim ( placa_coche_21_50sb.s 1 1)
	Size ( 3.19m 4.37m 20.1m )
	CentreOfGravity ( 0.0m 0.0m 0.0m )
	Mass ( 40t )
	InertiaTensor ( Box (3.19m 4.37m 19.7m) )
	Comment ( Use on cars with close coupled no slack couplers ie: passenger cars, roadrailers )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 2e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s)
			Break ( 5.1e7N 5.1e7N )
			r0 ( 10cm 20cm )
		)
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 5e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	BrakeEquipmentType ( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType ( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 6kN )

	MaxHandbrakeForce( 35kN )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 70 )
	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 20 )
	MaxApplicationRate( 20 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 25 )
	EmergencyResCapacity( 14 )
	EmergencyResChargingRate( 18 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*40t )
	DerailBufferForce ( 800kN )
	WheelRadius ( 0.448m )
	NumWheels (	4 )
	Friction (
		1016.4N/m/s    -0.25    6.0mph    3.799N/m/s    1.665
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)
    
	Inside (
	   PassengerCabinFile ( placa_coche_21_50s.s  )
	   PassengerCabinHeadPos ( 1.1 2.6 -5 )
	   RotationLimit ( 40 200 200 )
	   StartDirection (0 -70 0)
	   Sound ( "Vagon_int.sms" )
	)

	Sound ( "GenPassWagModern.sms" )

	Lights(	6

	Light	(
		comment(DIM: luz superior izquierda)
		Type		( 0 )
		Conditions	(
			Service ( 2 )
			Unit ( 3 )
			)
		FadeIn	( 0 )
		FadeOut	( 1.5 )
		Cycle	( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( eeff0000 )
					Position ( -1.222 3.13 -10.05 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				        )
				)
			)
	Light	(
		comment(DIM: luz superior derecha)
		Type		( 0 )
		Conditions	(
			Service ( 2 )
			Unit ( 3 )
			)
		FadeIn	( 0 )
		FadeOut	( 1.5 )
		Cycle	( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( eeff0000 )
					Position ( 1.222 3.13 -10.05 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				        )
				)
			)
	Light	(
		comment(DIM: luz inferior )
		Type		( 0 )
		Conditions	(
			Service ( 2 )
			Unit ( 3 )
			)
		FadeIn	( 0 )
		FadeOut	( 1.5 )
		Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( eeff0000 )
					Position ( 1.0 1.48 -9.70 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
	Light	(
		comment(DIM: luz superior izquierda)
		Type		( 0 )
		Conditions	(
			Service ( 2 )
			Unit ( 4 )
			)
		FadeIn	( 0 )
		FadeOut	( 1.5 )
		Cycle	( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( eeff0000 )
					Position ( -1.222 3.13 10.05 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				        )
				)
			)
	Light	(
		comment(DIM: luz superior derecha)
		Type		( 0 )
		Conditions	(
			Service ( 2 )
			Unit ( 4 )
			)
		FadeIn	( 0 )
		FadeOut	( 1.5 )
		Cycle	( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( eeff0000 )
					Position ( 1.222 3.13 10.05 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.3 )
				        )
				)
			)
	Light	(
		comment(DIM: luz inferior )
		Type		( 0 )
		Conditions	(
			Service ( 2 )
			Unit ( 4 )
			)
		FadeIn	( 0 )
		FadeOut	( 1.5 )
		Cycle		( 0 )
			States	(	1
				State	(
					Duration ( 0.0 )
					LightColour ( eeff0000 )
					Position ( -1.0 1.48 9.70 )
					Azimuth ( 0 0 0 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
	)
)
