SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( TRFSA_2a_Hbfis_old
	Type ( Freight )
	Name ("TRFSA Hbfis 2 ariel old")
	WagonShape ( TRFSA_2_Hbfis_old.s )
      FreightAnim ( anim_ariel.s 1 1 )
	Size ( 2.821m 4.037m 14.214m )
	comment( 16.680t empty, 44.680t full )
	Mass ( 35.19t )
	WheelRadius ( 0.45m )
	InertiaTensor ( Box (2.821m 4.037m 14.214m) )
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 3e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m 1e6N/m)
			Break ( 3.2e6N 3.2e6N )
			r0 ( 5cm 15cm )			
		)
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 4cm )
	DerailRailForce ( 2.5*27t )
	DerailBufferForce ( 400kN )
	NumWheels ( 4 )
	Friction (
		100N/m/s		1		-1mph		0		1
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)

	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Graduate_release_Triple_valve, Auxilary_reservoir )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 40kN )

	MaxHandbrakeForce( 20kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 3 )
      MaxApplicationRate( 4 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
	EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 5 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 55 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 55 )

   Sound ( "GenFreightWag1.sms" )
)
