SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( Ferrovias_U_B
 Type ( Freight )
 WagonShape ( Ferrovias_U_B.s )
  Name ("Ferrovias U B vazio")
 Size ( 2.95018m 2.31732m 7.852m )
 Mass ( 13.2t )
 CentreOfGravity ( 0m 1.668m 0m )
 WheelRadius ( 0.5m )
 InertiaTensor ( Box (2.95018m 2.31732m 8.11104m) )
 Coupling (
  Type ( Chain )
  Spring (
   Stiffness ( 1.1e6N/m 4.8e6N/m )
   Damping ( 1.2e6N/m/s 3.4e6N/m/s)
   Break ( 3.4e7N 3.4e7N )
   r0 ( 1cm 30cm )
  )
  CouplingHasRigidConnection ()
  Velocity ( 0.1m/s )
 )
 Buffers (
  Spring (
   Stiffness ( 1e7N/m 0 )
   Damping ( 1e6N/m/s 0 )
   r0 ( 0m 1e9 )
  )
  Centre ( 0.5m )
  Radius ( 1m )
  Angle ( 0.5deg )
 )
 Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
 DerailRailHeight ( 4cm )
 DerailRailForce ( 52kN )
 DerailBufferForce ( 250kN )
 NumWheels ( 1 )
 Friction (
  237.7N/m/s  -0.1  1.8mph  2.991N/m/s 1.994
  5.1N/rad/s  1  -1rad/s  0  1
 )

 BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
 BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
 MaxBrakeForce( 0kN )

 MaxHandbrakeForce( 0kN )
 NumberOfHandbrakeLeverSteps( 0 )

 TripleValveRatio( 0 )
 MaxReleaseRate( 0 )
 MaxApplicationRate( 0 )
 MaxAuxilaryChargingRate( 0 )
 EmergencyResCapacity( 0 )
 EmergencyResChargingRate( 0 )
 EmergencyBrakeResMaxPressure( 0 )
 BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 0 )

 )
   Sound ( "GenFreightWag1.sms" )
)
