FS carri serie 'E'
V1.0



CENNI STORICI E NOTE TECNICHE:

I carri della serie E hanno costituito il nerbo del parco merci delle Fs dagli anni '60 fino alla fine 
degli anni'90 . A questa serie (la E caratterizza le sponde alte e la mancanza di copertura fissa) 
appartengono i carri scoperti che pił frequentemente si possono vedere circolare sulle reti ferroviarie 
italiane: gli Eaos, gli Eanos e gli E.
Mentre i primi due sono a carrelli (Y25 per entrambi, la differenza sta nel diverso regime di 
circolazione, dovuto alla portata per asse, aumentata negli Eanos modificando e rinforzando le travi 
portanti delle pareti), i carri E sono a 2 assi e seppur spesso regolarmente utilizzati fino a poco 
tempo fa, allo stato attuale sono utilizzati prevalentemente come carri di servizio per il trasporto di 
pietrisco , scorie e materiali di risulta e di pulizia dei piazzali .



INSTALLAZIONE:

Scompattare il contenuto del file. zip nella cartella TRAINS/TRAINSET di TS, 
verificando che sia spuntata la casella "use folder names": in questo modo verrą creata 
la cartella "FS_E_pack" contenente tutti i rotabili. Per poterli utilizzare basta creare un
proprio consist mediante l'apposito editor.
Il pacchetto contiene numerosi rotabili qui di seguito meglio elencati e descritti:

FS_Eanos537_6_233.................carro Eanos con lanterne di coda
FS_Eanos537_6_235.................carro Eanos
FS_Eanos537_6_237.................carro Eanos con carico di rottami ferrosi
FS_Eanos537_7_811.................carro Eanos con terrazzino e freno a mano e carico di rottami
FS_Eanos537_7_819.................carro Eanos con terrazzino e freno a mano
FS_Eaos532_5_062..................carro Eaos con carico di blocchi di granito
FS_Eaos532_5_066..................carro Eaos 
FS_E507_2_104.....................carro E senza freno di stazionamento (livrea usurata)
FS_E507_2_105.....................carro E senza freno di stazionamento e lanterne di coda
FS_E507_1_515.....................carro E con freno di stazionamento e carico di fusti metallici
FS_E507_2_107.....................carro E con freno di stazionamento



RINGRAZIAMENTI:

Indubbiamente senza la consulenza di Daniele Marchetti che mi ha fornito gli schemi quotati di 
numerosi carri merci, e che ha fatto da beta-tester, non sarei riuscito a realizzare questo progetto. 
A lui e ai suoi collaboratori un sentito ringraziamento.



Modello 3d, e texture by Mr.Rokko 2003


e-mail:  mr.rokko@email.it








_______________________________________________________________________________________




FS E series freight cars
V1.0

TECHNICAL AND HYSTORYCAL NOTES:

Until the end of 90's FS used some kind of opened cars for transporting several generes of freight.
The 'E' serie collects 4 axle and 2 axle cars: this ones are now used for internal transporting.


INSTALLATION:

Extract tehe .zip file into your TRAINS/TRAINSET folder, keeping the 'use folder names' 
option turned on. A new folder with all the cars will be created. 


3d model and texture by Mr.Rokko





