SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( Renfe_Elos_R_Piedras_Beige
	Type ( Freight )
	WagonShape ( FS_E507_2_107.s )
	Name ( "Renfe Elos Rojo Piedras Beige" )
	Size ( 2.99664m 3.29336m 9.85m )
	FreightAnim ( Sassi-3.s 1 1 )
	CentreOfGravity ( 0.0m 0.0m 0.0m )
	Mass ( 40t )
	InertiaTensor ( Box (2.99664m 3.29336m 9.65m) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			Break ( 5.1e7N 5.1e7N )
			r0 ( 10cm 20cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection (1)
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 20cm 30cm )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 13.2kN )

	MaxHandbrakeForce( 35kN )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 70 )
	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 20 )
	MaxApplicationRate( 20 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 25 )
	EmergencyResCapacity( 14 )
	EmergencyResChargingRate( 18 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

	Adheasion ( 1 1 2 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*40t )
	DerailBufferForce ( 800kN )
	WheelRadius ( 0.48m )
	NumWheels (	2 )
	Friction (
		366N/m/s			0		1mph		2.76N/m/s		1.8
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)

	Sound ( "GenFreightWag4.sms" )


)
