SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( Rgs_R_Traviesas
	Type ( Freight )
	WagonShape ( FS_Rgs.s )
 	Name ("Renfe Rgs Rojo Traviesas")
	Freightanim ( Traviesas.s 1 1)
	Size ( 3.15608m 4.21m 19.8936m )
	Mass ( "25.8t" )
	WheelRadius ( 33in/2 )
	InertiaTensor ( Box (3.15608m 4.21m 19.8936m) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			Break ( 5.1e7N 5.1e7N )
			r0 ( 10cm 20cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection (1)
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 20cm 30cm )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	Adheasion ( 1 1 2 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*25t )
	DerailBufferForce ( 800kN )
	NumWheels (	4 )
	Friction (
		100N/m/s		1		-1mph		0		1
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)

	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 50kN )

	MaxHandbrakeForce( 35kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 15 )
	MaxApplicationRate( 25 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
	EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 5 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 90 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

  	Sound (	"genfreightwag1.sms" )


)
