SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( Transfesa_Ibbcgs-0_V
	Type ( Freight )
	WagonShape ( Transfesa_Ibbcgs-0.s )
	Name ("Transfesa Ibbcgs Vacio Limpio")
	Size ( 3.035m 4.163m 14.046m )
	CentreOfGravity ( 0.0m 2.0815m 0.0m )
	Mass ( 24t )
	InertiaTensor ( Box (3.035m 4.163m 13.446m) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 1e7N/m 1e6N/m )
			Damping ( 2e6N/m/s 2e6N/m/s)
			r0 ( 10cm 20cm )			
		)
		CouplingHasRigidConnection (1)
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 25000N )

	MaxHandbrakeForce( 35kN )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 70 )
	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 20 )
	MaxApplicationRate( 20 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 25 )
	EmergencyResCapacity( 14 )
	EmergencyResChargingRate( 18 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 4cm )
	DerailRailForce ( 50kN )
	DerailBufferForce ( 1000kN )
	WheelRadius ( 0.4825m )
	NumWheels (	4 )
	Friction (
		100N/m/s			1		-1mph		0		1
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)

	Sound ( "generico.SMS" )


)
