SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( Slmmps_Railsider_V
 Type ( Freight )
 Name ( "Railsider Slmmps Vacio")
 WagonShape ( Slmmps.s )
      FreightAnim ( C_Railsider.s 1 1 )
 Size ( 3m 3.32m 14.056m )
 Mass ( 24.5t ) 
 WheelRadius ( 0.46m )
 InertiaTensor ( Box ( 3m 3.32m 14.056m ) )
 Coupling (
  Type ( Automatic )
  Spring (
   Stiffness ( 1.1e6N/m 4.8e6N/m )
   Damping ( 1.2e6N/m/s 3.4e6N/m/s)
   Break ( 3.4e7N 3.4e7N )
   r0 ( 1cm 30cm )
  )
  CouplingHasRigidConnection ()
  Velocity ( 0.1m/s )
 )
 Buffers (
  Spring (
   Stiffness ( 1e7N/m 0 )
   Damping ( 1e6N/m/s 0 )
   r0 ( 0m 1e9 )
  )
  Centre ( 0.5m )
  Radius ( 1m )
  Angle ( 0.5deg )
 )
 Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
 DerailRailHeight ( 4cm )
 DerailRailForce ( 119kN )
 DerailBufferForce ( 250kN )
 NumWheels ( 1 )
 Friction (
  497.5N/m/s  -0.10  1.7mph  3.230N/m/s 1.978
  5.1N/rad/s  1  -1rad/s  0  1
 )

 BrakeEquipmentType ( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
 BrakeSystemType ( "Air_single_pipe" )
 MaxBrakeForce( 43kN )

 MaxHandbrakeForce( 7kN )
 NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

 TripleValveRatio( 2.5 )
 MaxReleaseRate( 15 )
 MaxApplicationRate( 25 )
 MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
 EmergencyResCapacity( 7 )
 EmergencyResChargingRate( 5 )
 EmergencyBrakeResMaxPressure( 90 )
 BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

   Sound ( "GenFreightWag1.sms" )
)
