SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( Ks_R_Cont31
	Type ( Freight )
	WagonShape ( FS_KS.s )
	Name ("Renfe Ks Rojo España 40")
	FreightAnim ( Cont_0-40-0_E.s 1 1 )
 	Size ( 3.04031m 2.15915m 14.0339m )
	Mass ( 35t )
	WheelRadius ( 33in/2 )
	InertiaTensor ( Box (3.04031m 2.15915m 14.0339m) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 20cm 30cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection (1)
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 20cm 30cm )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	Adheasion ( 1 1 2 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*26t )
	DerailBufferForce ( 800kN )
	NumWheels (	8 )
	Friction (
		100N/m/s		1		-1mph		0		1
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)

	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 50kN )

	MaxHandbrakeForce( 35kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 15 )
	MaxApplicationRate( 25 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
	EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 5 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 90 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

  	Sound ( "..\\..\\SONIDOS_HIRES\\FLATS\\FLATS.sms" )
)
