SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( Rgs_R_Transfesa-40
	Type ( Freight )
	WagonShape ( FS_Rgs.s )
	FreightAnim ( C_Transfesa-40.s 1 1 )
 	Name	("Renfe Rgs Rojo 0x40x0 Transfesa")
	Size ( 2.80631m 4.11371m 19.57m )
	Mass ( 40t )
	WheelRadius ( 0.46m )
	InertiaTensor ( Box (2.80631m 4.11371m 19.52m) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 20cm 30cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection (1)
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 20cm 30cm )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	Adheasion ( 1 1 2 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*52t )
	DerailBufferForce ( 800kN )
	NumWheels (	8 )
	Friction (
		508.8N/m/s		-0.1		1.6mph		4.578N/m/s		1.965
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)

	BrakeEquipmentType( "Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 52kN )

	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 15 )
	MaxApplicationRate( 25 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
	EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 5 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 75 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

  	Sound ( "..\\..\\1Sound\\Mercantes\\Mercantes.sms" )


)
