SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( Faoos_R_Balasto_F
	Type ( Freight )
	Name ( "Renfe Faoos TT1 Rojo Balasto cola" )
	WagonShape ( Faoos_R_F.s )
      FreightAnim ( Carga_Balasto.s 1 1 )
	Size ( 3.18461m 3.97155m 11.7m )
	CentreOfGravity ( 0m 1.668m 0m )
	Mass ( 49.6t )
	WheelRadius ( 0.460m )
	InertiaTensor ( Box ( 3.18461m 3.97155m 11.62m ) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			Break ( 5.1e7N 5.1e7N )
			r0 ( 20cm 30cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ()
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 20cm 30cm )
		)
		Centre ( 0.5m )
		Radius ( 1m )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	Adheasion ( 1 1 2 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 103kN )
	DerailBufferForce ( 250kN )
	NumWheels ( 1 )
	Friction (
		474N/m/s		-0.10		1.7mph		3.434N/m/s	1.993
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)

	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 43kN )

	MaxHandbrakeForce( 7kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 15 )
	MaxApplicationRate( 25 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
	EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 5 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 90 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

	Sound ( "..\\..\\SONIDOS_HIRES\\FREIGHT\\FREIGHT.sms" )
)
