SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( Tals_R_ORE_C
 Type ( Freight )
 Name ("Renfe Tals Rojo ORE Carga")
 WagonShape ( Tals_R_ORE.s )
 Size ( 3.06m 4.27m 14.54m )
 CentreOfGravity ( 0m 0m -0.25m )
 Mass ( 63t )
 WheelRadius ( 0.46m )
 InertiaTensor ( Box ( 2.68m 3.68m 13.5m ))
Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
                 Stiffness ( 5e5N/m 2.2e6N/m )
                 Damping ( 8e5N/m/s 5e6N/m/s )
                 Break ( 5e7N 5e7N )
                 r0 ( 2cm 5cm )
		)
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e7N/m 0 )
			Damping ( 1e6N/m/s 0 )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5m )
		Radius ( 1m )
		Angle ( 0.5deg )
	)
 Adheasion ( 0.2533   0.8233   0.6316   0 )
 DerailRailHeight ( 10cm )
 DerailRailForce (  183kN )
 DerailBufferForce ( 800kN )
 NumWheels(2)
 Friction (859.4N/m/s    -0.10    1.6mph    3.664N/m/s    1.414
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1 )
 BrakeEquipmentType ( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir" )
 BrakeSystemType ( "Air_single_pipe" )
 MaxBrakeForce( 43kN )
 MaxHandbrakeForce( 22kN )
 NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )
 TripleValveRatio( 2.5 )
 MaxReleaseRate( 1.02 )
 MaxApplicationRate( 2.62 )
 MaxAuxilaryChargingRate( 0.5 )
 BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 52 )
  	Sound (	"..\\..\\SONIDOS_HIRES\\CISTERNAS2\\CISTERNAS2.sms" )
)