SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( Zacs_Transfesa-G_C
 Type ( Freight )
 Name ( "Renfe Zacs Transfesa Gris Lleno" )
 WagonShape ( Zacs_Transfesa-G.s )
 FreightAnim ( Zacs_Transfesa-G_FA.s 1 1 )
 Size ( 2.98m 4.14m 13.44m )
 CentreOfGravity ( 0m 0m 0m )
 Mass ( 65t )

 WheelRadius ( 0.46m )
 InertiaTensor ( Box ( 2.98m 4.14m 13m ) )
 Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
                 Stiffness ( 5e5N/m 2.2e6N/m )
                 Damping ( 8e5N/m/s 5e6N/m/s )
                 Break ( 5e7N 5e7N )
                 r0 ( 2cm 5cm )
		)
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e7N/m 0 )
			Damping ( 1e6N/m/s 0 )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5m )
		Radius ( 1m )
		Angle ( 0.5deg )
	)
 Adheasion ( 0.2533   0.8233   2.5263   0 )
 DerailRailHeight ( 10cm )
 DerailRailForce (  197.5kN )
 DerailBufferForce ( 400kN )
 NumWheels(2)
 Friction (776.8N/m/s    -0.05    1.6mph    3.541N/m/s    1.355
	   5.1N/rad/s	     1		-1rad/s		0		1 )

 BrakeEquipmentType ( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir" )
 BrakeSystemType ( "Air_single_pipe" )
 MaxBrakeForce( 0kN )
 MaxHandbrakeForce( 0kN )
 NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

 TripleValveRatio( 2.5 )
 MaxReleaseRate( 1.31 )
 MaxApplicationRate( 1.88 )
 MaxAuxilaryChargingRate( 0.5 )
 BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 52 )

    Sound ( "..\\..\\SONIDOS_HIRES\\CISTERNAS\\CISTERNAS.sms" )
)