SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( Ra_Shimmns_S7V
	Type ( Freight )
	WagonShape ( Ra_Shimmns_S7.s )
 	Name ( "Railsider Shimmns Sucio 7 Vacio" )
	Size ( 3.10m 4.28m 11.74m )
	Mass ( "24t" )
	WheelRadius ( 33in/2 )
	InertiaTensor ( Box (3.10m 4.28m 11.74m) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m 1e6N/m )
			Break ( 5.1e7N 5.1e7N )
			r0 ( 30cm 60cm)
		)
		CouplingHasRigidConnection (1)
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m 1e6N/m )
			Break ( 5.1e7N 5.1e7N )
			r0 ( 30cm 60cm)
		)
		CouplingHasRigidConnection (1)
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	DerailRailHeight ( 8cm )
	DerailRailForce ( 2.5*45t )
	DerailBufferForce ( 400kN )
	NumWheels ( 4 )
	Friction (
		654N/m/s		0		1mph		3.01N/m/s		1.8
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)

	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 45kN )

	MaxHandbrakeForce( 22kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 0.7 )
	MaxApplicationRate( 0.8 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
	EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 5 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 90 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

  Sound ( "..\\..\\SONIDOS_HIRES\\FREIGHT\\FREIGHT.sms" )
)