SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( V_Ekklos-BX_EpV_L
	Type ( Freight )
	WagonShape ( V_Ekklos-BX_EpV.s )
 	FreightAnim ( V_Ekklos-FA_LCV.s 1 1 )
	Name ("Renfe Ekklos Verde EpV Bauxita Cola")
	Size ( 3.28454m 3.25794m 9.79m )
	Mass ( "27.396t" )
	WheelRadius ( 33in/2 )
	InertiaTensor ( Box (3.28454m 3.25794m 9.69m) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m 1e6N/m )
			Break ( 1.1e7N 1.1e7N )
			r0 ( 20cm 30cm )
		)
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 4cm )
	DerailRailForce ( 2.5*27t )
	DerailBufferForce ( 400kN )
	NumWheels (	8 )
	Friction (
		100N/m/s		1		-1mph		0		1
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)

        Lights ( 4
		Light ( 
			Type ( 0 ) 
			Conditions (
				Control ( 0 )
                                Service ( 2 )   
				Headlight ( 3 ) 
				Unit ( 3 )
                                Weather ( 0 ) 
			) 
			FadeIn ( 0.5 ) 
			FadeOut ( 0.5 ) 
			Cycle ( 0 ) 
			States ( 2 
				State ( 
					Duration ( 0.9 ) 
					LightColour ( 00000000 ) 
					Position ( -1.3 1.5 -4.57 ) 
					Azimuth ( -180 -180 -180 ) 
					Transition ( 0 ) 
					Radius ( 0.70 ) 
				)
				State ( 
					Duration ( 0.5 ) 
					LightColour ( 80ff0000 ) 
					Position ( -1.3 1.5 -4.57 ) 
					Azimuth ( -180 -180 -180 ) 
					Transition ( 0 ) 
					Radius ( 0.70 ) 
				)  
			) 
		)
		Light ( 
			Type ( 0 ) 
			Conditions (
				Control ( 0 )
                                Service ( 2 )   
   				Headlight ( 3 ) 
				Unit ( 3 )
                                Weather ( 0 ) 
			) 
			FadeIn ( 0.5 ) 
			FadeOut ( 0.5 ) 
			Cycle ( 0 ) 
			States ( 2 
				State ( 
					Duration ( 0.8 ) 
					LightColour ( 80ff0000 ) 
					Position ( 1.3 1.5 -4.57 ) 
					Azimuth ( -180 -180 -180 ) 
					Transition ( 0 ) 
					Radius ( 0.70 ) 
				)
				State ( 
					Duration ( 0.4 ) 
					LightColour ( 00000000 ) 
					Position ( 1.3 1.5 -4.57 ) 
					Azimuth ( -180 -180 -180 ) 
					Transition ( 0 ) 
					Radius ( 0.70 ) 
				)  
			) 
		)
                Light ( 
			Type ( 0 ) 
			Conditions (
				Control ( 0 )
                                Service ( 2 )   
				Headlight ( 2 ) 
				Unit ( 3 )
                                Weather ( 0 ) 
			) 
			FadeIn ( 0.5 ) 
			FadeOut ( 0.5 ) 
			Cycle ( 0 ) 
			States ( 2 
				State ( 
					Duration ( 0.9 ) 
					LightColour ( 00000000 ) 
					Position ( -1.3 1.5 -4.57 ) 
					Azimuth ( -180 -180 -180 ) 
					Transition ( 0 ) 
					Radius ( 0.70 ) 
				)
				State ( 
					Duration ( 0.5 ) 
					LightColour ( 80ff0000 ) 
					Position ( -1.3 1.5 -4.57 ) 
					Azimuth ( -180 -180 -180 ) 
					Transition ( 0 ) 
					Radius ( 0.70 ) 
				)  
			) 
		)
		Light ( 
			Type ( 0 ) 
			Conditions (
				Control ( 0 )
                                Service ( 2 )   
   				Headlight ( 2 ) 
				Unit ( 3 )
                                Weather ( 0 ) 
			) 
			FadeIn ( 0.5 ) 
			FadeOut ( 0.5 ) 
			Cycle ( 0 ) 
			States ( 2 
				State ( 
					Duration ( 0.8 ) 
					LightColour ( 80ff0000 ) 
					Position ( 1.3 1.5 -4.57 ) 
					Azimuth ( -180 -180 -180 ) 
					Transition ( 0 ) 
					Radius ( 0.70 ) 
				)
				State ( 
					Duration ( 0.4 ) 
					LightColour ( 00000000 ) 
					Position ( 1.3 1.5 -4.57 ) 
					Azimuth ( -180 -180 -180 ) 
					Transition ( 0 ) 
					Radius ( 0.70 ) 
				)  
			) 
		)    
       )

	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 50kN )

	MaxHandbrakeForce( 35kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 15 )
	MaxApplicationRate( 25 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
	EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 5 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 90 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

  	Sound (	"..\\..\\SONIDOS_COMUNES\\FREIGHT\\FREIGHT.sms" )
)