SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( RNC2309
	Type ( Carriage )
	WagonShape ( RNC2309.s )
	FreightAnim ( FAMZA4.s 1 1 )
	Size ( 3.13064m 3.84336m 9.94552m )
	CentreOfGravity ( 0.0m 0.0m 0.0m )
	Mass ( 32t )
	InertiaTensor ( Box (3.13064m 3.84336m 9.94552m) )
	Comment ( Use on cars with close coupled no slack couplers ie: passenger cars, roadrailers )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 6e6N/m 6e6N/m )
			Damping ( 1.77e6N/m/s 1.77e6N/m/s )
			Break ( 2.45e7N 1.78e6N )
			r0 ( 0cm 4cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 1 )
		Velocity ( 0.2m/s )
	)
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 6e6N/m 6e6N/m )
			Damping ( 1.77e6N/m/s 1.77e6N/m/s )
			Break ( 2.45e6N 1.78e6N )
			r0 ( 0cm 4cm )
		)
		CouplingHasRigidConnection ( 1 )
		Velocity ( -0.2m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 9.8e5N/m 9.8e5N/m )
			Damping ( 1.7e6N/m/s 1.7e6N/m/s )
			r0 ( 20cm 30cm )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	BrakeEquipmentType ( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType ( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 25000N )

	MaxHandbrakeForce( 35kN )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 70 )
	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 20 )
	MaxApplicationRate( 20 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 25 )
	EmergencyResCapacity( 14 )
	EmergencyResChargingRate( 18 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 4cm )
	DerailRailForce ( 50kN )
	DerailBufferForce ( 1000kN )
	WheelRadius ( 0.4825m )
	NumWheels (	8 )
	Friction (
		50N/m/s			1		-1mph		0		1
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)

	Sound ( "genpasswagsteam.sms" )


)
