SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( RNX3B_C
	Type ( Freight )
	WagonShape ( RNX3B_06.s )
	Name ("Renfe X300 Balconcillo Carbon")
	Freightanim ( X3BFACARBON.s 1 1 )
	Size ( 3.28m 2.4m 10m )
	Mass ( 30.6t )
	WheelRadius ( 33in/2 )
	InertiaTensor ( Box (3.28m 2.4m 9.5m) )
	Coupling (
		Type ( Automatic )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			Break ( 5.1e7N 5.1e7N )
			r0 ( 10cm 20cm )
		)
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 10cm )
	DerailRailForce ( 2.5*30.6t )
	DerailBufferForce ( 299.98kN )
	WheelRadius ( 0.448m )
	ORTSMaximumWheelFlangeAngle ( 70deg )
	ORTSWheelFlangeLength ( 1.0in )
	ORTSLengthCouplerFace ( 10m )
	ORTSLengthCarBody ( 9.5m )
	ORTSNumberAxles ( 2 )
	Friction (
		618.5N/m/s    -0.25    6.0mph    4.573N/m/s    1.701
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)

	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 35.98kN )

	MaxHandbrakeForce( 12kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 15 )
	MaxApplicationRate( 25 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
	EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 5 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 90 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

  	Sound ( "FREIGHT.sms" )
)