Plataformas portaautomoviles DDMA 9500 - 9599


Versión:               2021

Fecha:              Mayo - Agosto 2021

Autores del modelo 3D:   VICENTE RAMON ANDREU SANJUAN y JESUS BRAU MARTINEZ

E-Mail:  andreu.vra@gmail.com

Autor de las texturas: JESUS BRAU MARTINEZ

E-Mail:  Suso67@hotmail.com

Colaboradores:  José Maria Lozano Gallardo ( Configuración fichero .wag), Arturo Ares Fernandez (ajuste luces) y Julio Gomez Diaz (ajustes Bounding box y otros parametros)
--------------------------------------------------------------------
DATOS DEL MODELO REAL
La expansión del servicio de autoexpreso aconsejó la construcción de 100 furgones portaautomoviles.
Estos furgones fueron construidos por CAF entre 1981 y 1982, con bogies Y30 construidos por MACOSA según modelo frances.
Tenian una capacidad de carga de 12 vehiculos, 6 en cada piso, con posibilidad de circular a 160 Km/h, y estaban dotados con instalaciones de paso de linea de alta tensión, 
de señalización electrica y de tuberia general y principal de aire compromido con doble salida para ambas en los testeros.
Los doce primeros furgones de la serie eran aptos para trafico internacional mediante cambio de bogies en frontera y estabán dotados tambien de instalaciones de paso
para el freno electroneumatico y cable de 12 polos.
Posteriormente y debido a algunos actos de vandalismo en los furgones, se instalaron rejas en el piso inferior y puertas de cierre en ambos testeros, limitando
el transporte de automoviles a este piso concreto.
Con el fin del servicio autoexpreso, gran parte de la serie se apartó del servicio, en varios lugares como Algodor o Alcázar de San Juan. 
Otra cantidad de ellos pasó al servicio de mercancías, tanto en Renfe como formando parte del parque de Pecovasa.

MODELOS CONSTRUIDOS:
Casi todas las plataformas llevan incorporadas luces de cola, pues su posición habitual era en la cola del tren,
pero se han preparado algunas sin luces, para los casos en que iban situadas en cabeza del tren o anteriores a la cola.

RNDDMA 9502
RNDDMA 9511 sin luces cola
RNDDMA 9526
RNDDMA 9542
RNDDMA 9563
RNDDMA 9574 sin luces cola
RNDDMA 9593	






